Návrh na zařazení objektu 
do skupiny A nebo skupiny B

Identifikační údaje objektu	
Název objektu:		
Ulice:		
Místo a PSČ:			
Zeměpisné souřadnice:		
Tel./fax/e-mail:		
IČO:		

Identifikační údaje fyzické osoby oprávněné jednat za provozovatele	
Jméno:		Jméno:		
Příjmení:		Příjmení:		
Bydliště:	

	Bydliště:	

			

Druh, množství, klasifikace a fyzikální skupenství všech nebezpečných látek umístěných v objektu	
Látka	Množství v tunách	Klasifikace látky*	Fyzikální forma látky	

				

				

				

				

* Látky a směsi, včetně výbušných, se klasifikují podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění

Popis stávající nebo plánované činnosti provozovatele	
Podle obchodního nebo živnostenského rejstříku

	

Popis a grafické znázornění okolí objektu se všemi prvky, 
které mohou závažnou havárii způsobit nebo zhoršit její následky	

	

Údaje o množství nebezpečných látek umístěných v objektu použitých při výpočtu součtu poměrných množství

Údaje o množství nebezpečných látek v objektu nebo zařízení	
Tabulka I   Kategorie nebezpečných látek 
Kategorie nebezpečnosti v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008	množství v tunách	
	sloupec 1	sloupec 2	uloženo	
Oddíl „H“ – NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ	
H1 AKUTNÍ TOXICITA kategorie 1, všechny cesty expozice	5	20		
H2 AKUTNÍ TOXICITA
— kategorie 2, všechny cesty expozice
— kategorie 3, inhalační cesta expozice (viz poznámka 1)	50	200		
H3 TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY – JEDNORÁZOVÁ EXPOZICE
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice kategorie 1	50	200		
Oddíl „P“ – FYZIKÁLNÍ NEBEZPEČNOST	
P1a VÝBUŠNINY (viz poznámka 2)
— nestabilní výbušniny, nebo
— výbušniny, oddíl 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 nebo 1.6, nebo
— látky nebo směsi, které mají výbušné vlastnosti podle metody A.14 dle nařízení (ES) č. 440/2008 (viz poznámka 3) a nenáleží do třídy nebezpečnosti organické peroxidy nebo samovolně reagující látky a směsi	10	50		
P1b VÝBUŠNINY (viz poznámka 8)
Výbušniny, oddíl 1.4 (viz poznámka 4)	50	200		
P2 HOŘLAVÉ PLYNY
Hořlavé plyny, kategorie 1 nebo 2	10	50		
P3a HOŘLAVÉ AEROSOLY (viz poznámka 5.1)
„Hořlavé“ aerosoly kategorie 1 nebo 2 obsahující hořlavé plyny kategorie 1 nebo 2 nebo hořlavé kapaliny kategorie 1	150
(čisté)	500
(čisté)		
P3b HOŘLAVÉ AEROSOLY (viz poznámka 5.1)
„Hořlavé“ aerosoly kategorie 1 nebo 2 neobsahující hořlavé plyny kategorie 1 nebo 2 ani hořlavé kapaliny kategorie 1 (viz poznámka 5.2)	5000
(čisté)	50000
(čisté)		
P4 OXIDUJÍCÍ PLYNY
Oxidující plyny, kategorie 1	50	200		
P5a HOŘLAVÉ KAPALINY  
— Hořlavé kapaliny, kategorie 1, nebo
— hořlavé kapaliny kategorie 2 nebo 3 udržované za teplot nad jejich bodem varu nebo
— jiné kapaliny s bodem vzplanutí ≤ 60 °C, udržované za teplot nad jejich bodem varu (viz poznámka 6)	10	50		
P5b HOŘLAVÉ KAPALINY
— Hořlavé kapaliny kategorie 2 nebo 3, u kterých zejména podmínky zpracování jako vysoký tlak nebo vysoká teplota mohou vytvořit nebezpečí závažné havárie, nebo
— jiné kapaliny s bodem vzplanutí ≤ 60 °C, u kterých zejména podmínky zpracování jako vysoký tlak nebo vysoká teplota mohou vytvořit nebezpečí závažné havárie (viz poznámka 6)	50	200		
P5c HOŘLAVÉ KAPALINY
Hořlavé kapaliny, kategorie 2 nebo 3, nespadající pod položky P5a a P5b	5000	50000		
P6a SAMOVOLNĚ RAGUJÍCÍ látky a směsi a organické peroxidy
Samovolně reagující látky a směsi, typ A nebo B, nebo organické peroxidy, typ A nebo B	10	50		
P6b SAMOVOLNĚ RAGUJÍCÍ látky a směsi a organické peroxidy
Samovolně reagující látky a směsi, typ C, D, E nebo F, nebo organické peroxidy, typ C, D, E nebo F	50	200		
P7 SAMOZÁPALNÉ kapaliny a tuhé látky
Samozápalné kapaliny, kategorie 1
Samozápalné tuhé látky, kategorie 1	50	200		
P8 OXIDUJÍCÍ KAPALINY A TUHÉ LÁTKY 
Oxidující kapaliny, kategorie 1, 2 nebo 3, nebo 
oxidující tuhé látky, kategorie 1, 2 nebo 3	50	200		
Oddíl „E“ – nebezpečnost pro životní prostředí	
E1 Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 1 nebo chronická 1	100	200		
E2 Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii chronická 2	200	500		
Oddíl „O“ – JINÁ NEBEZPEČNOST	
O1 Látky nebo směsi se standardní větou o nebezpečnosti EUH014	100	500		
O2 Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie 1	100	500		
O3 Látky nebo směsi se standardní větou o nebezpečnosti EUH029	50	200		

Údaje o množství nebezpečných látek v objektu nebo zařízení	
Tabulka II   Jmenovitě vybrané nebezpečné látky	množství v tunách	
	sloupec 1	sloupec 2	uloženo	
1. Dusičnan amonný (viz poznámka 7)	5000	10000		
2. Dusičnan amonný (viz poznámka 8)	1250	5000		
3. Dusičnan amonný (viz poznámka 9) 	350	2500		
4. Dusičnan amonný (viz poznámka 10)	10	50		
5. Dusičnan draselný (viz poznámka 11)	5000	10000		
6. Dusičnan draselný (viz poznámka 12)	1250	5000		
7. Oxid arseničný, kyselina arseničná nebo její soli (CAS 1303-28-2)	1	2		
8. Oxid arsenitý, kyselina arsenitá nebo její soli (CAS 1327-53-3)		0,1		
9. Brom (CAS 7726-95-6)	20	100		
10. Chlor (CAS 7782-50-5)	10	25		
11. Sloučeniny niklu v inhalovatelné práškové formě: oxid nikelnatý, oxid nikličitý, sulfid nikelnatý, sulfid niklitý, oxid niklitý		1		
12. Ethylenimin (CAS 151-56-4)	10	20		
13. Fluor (CAS 7782-41-4)	10	20		
14. Formaldehyd (koncentrace ≥ 90 %) (CAS 50-00-0)	5	50		
15. Vodík (CAS 1333-74-0)	5	50		
16. Chlorovodík (zkapalněný plyn) (CAS 7647-01-0)	25	250		
17. Alkyly olova	5	50		
18. Zkapalněné hořlavé plyny, kategorie 1 nebo 2 (včetně LPG) a zemní plyn (viz poznámka 13)	50	200		
19. Acetylen (CAS 74-86-2)	5	50		
20. Ethylenoxid (CAS 75-21-8)	5	50		
21. Propylenoxid (CAS 75-56-9)	5	50		
22. Methanol (CAS 67-56-1)	500	5000		
23. 4, 4'-methylen bis (2-chloranilin) nebo jeho soli, v práškové formě (CAS 101-14-4)		0,01		
24. Methylisokyanát (CAS 624-83-9)		0,15		
25. Kyslík (CAS 7782-44-7)	200	2000		
26. 2,4-toluen diisokyanát (CAS 584-84-9)
      2,6-toluen diisokyanát (CAS 91-08-7)	10	100		
27. Karbonyldichlorid (fosgen) (CAS 75-44-5)	0,3	0,75		
28. Arsan (arsenovodík) (CAS 7784-42-1)	0,2	1		
29. Fosfan (fosforovodík) (CAS 7803-51-2)	0,2	1		
30. Chlorid sirnatý (CAS 10545-99-0)		1		
31. Oxid sírový (CAS 7446-11-9)	15	75		
32. Polychlordibenzofurany a polychlordibenzodioxiny (včetně TCDD), kalkulované jako ekvivalent TCDD (viz poznámka 14) 		0,001		
33. Tyto KARCINOGENY nebo směsi obsahující tyto karcinogeny v koncentracích vyšších než 5 % hmotnostních: 
      4-aminobifenyl nebo jeho soli, benzotrichlorid, benzidin nebo jeho soli, bis(chlormethyl)ether, chlormethylmethylether, 1,2-dibrommethan, diethylsulfát, dimethylsulfát, dimethylkarbamoylchlorid, 1,2-dibrom-3-chlorpropan, 1,2-dimethylhydrazin, dimethylnitrosoamin, hexamethylfosfotriamid, hydrazin, 2-nafthylamin nebo jeho soli, 4-nitrodifenyl a 1,3 propansulton	0,5	2		
34. Ropné produkty a alternativní paliva 
      a) benzíny a primární benzíny, 
      b) letecké petroleje (včetně paliva pro reaktivní motory), 
      c) plynové oleje (včetně motorové nafty, topných olejů pro domácnost a směsí plynových olejů) 
      d) těžké topné oleje 
      e) alternativní paliva sloužící ke stejným účelům a mající podobné vlastnosti, pokud jde o hořlavost a nebezpečnost pro životní prostředí jako produkty uvedené v písmenech a) až d)	2500	25000		
35. Bezvodý amoniak (CAS 7664-41-7)	50	200		
36. Fluorid boritý (CAS 7637-07-2)	5	20		
37. Sirovodík (CAS 7783-06-4)	5	20		
38. Piperidin (CAS 110-89-4)	50	200		
39. Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin (CAS 3030-47-5)	50	200		
40. 3-(2-ethylhexyloxy)propylamin (CAS 5397-31-9)	50	200		
41. Směsi (*) chlornanu sodného klasifikované ve třídě akutní toxicita pro vodní prostředí, kategorie 1 [H400] obsahující méně než 5 % aktivního chlóru a neklasifikované v žádné jiné kategorii nebezpečnosti v tabulce I přílohy I.
-----
 (*) Za předpokladu, že směs při nepřítomnosti chlornanu sodného nebude klasifikována ve třídě akutní toxicita pro vodní prostředí 1 [H400].	200	500		
42. Propylamin (viz poznámka 15) (CAS 107-10-8)	500	2000		
43. Tert-butyl-akrylát (viz poznámka 15) (CAS 1663-39-4)	200	500		
44. 2-methyl-3-butennitril (viz poznámka 15) (CAS 16529-56-9)	500	2000		
45. Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazin-2-thion (Dazo-met) (viz poznámka 15) (CAS 533-74-4)	100	200		
46. Methyl-akrylát (viz poznámka 15) (CAS 96-33-3)	500	2000		
47. 3-methylpyridin (viz poznámka 15) (CAS 108-99-6)	500	2000		
48. 1-brom-3-chlorpropan (viz poznámka 15) (CAS 109-70-6)	500	2000		

POZNÁMKY

1.	Nebezpečné látky spadající do třídy akutní toxicita kategorie 3 orální cestou expozice (H 301) spadají do třídy nebezpečnosti H2 AKUTNÍ TOXICITA v těch případech, kdy nelze odvodit ani klasifikaci akutní inhalační toxicity ani klasifikaci akutní dermální toxicity, například v důsledku nedostatku přesvědčivých údajů o inhalační a dermální toxicitě.

2.	Třída nebezpečnosti výbušniny obsahuje výbušné předměty (viz oddíl 2.1 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008). Je- li známo množství výbušné látky nebo směsi obsažené v předmětu, uvažuje se pro účely tohoto zákona toto množství. Není-li množství výbušné látky nebo směsi obsažené v předmětu známo, považuje se pro účely tohoto zákona za výbušninu celý předmět.

3.	Zkoušení výbušných vlastností látek a směsí je nezbytné pouze tehdy, pokud se- screeningovou zkouškou podle části 3 přílohy 6 Doporučení OSN pro přepravu nebezpečného zboží: Příručka zkoušek a kritérií (dále jen „příručka zkoušek a kritérií OSN“) (Více pokynů k prominutí testu naleznete v popisu metody A.14, viz nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Úř. věst. L 142, 31. 5. 2008, s. 1).) zjistí, že látka nebo směs může mít výbušné vlastnosti.

4. 	Jsou-li výbušniny spadající do oddílu 1.4 vybaleny z obalu nebo znovu zabaleny, zařazují se v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 do položky P1a, pokud nebude prokázáno, že jejich nebezpečnost nadále odpovídá oddílu 1.4.

5.1 Hořlavé aerosoly se klasifikují podle směrnice Rady 75/324/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů (Úř. věst. L 147, 9. 6. 1975, s. 40) (směrnice o aerosolových rozprašovačích).
„Extrémně hořlavé“ a „hořlavé“ aerosoly podle směrnice 75/324/EHS odpovídají hořlavým aerosolům kategorií 1 a 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

5.2 Aby bylo možné použít tuto položku, je třeba prokázat, že aerosolový rozprašovač neobsahuje hořlavý plyn kategorie 1 nebo 2 ani hořlavou kapalinu kategorie 1.

6. 	Podle bodu 2.6.4.5 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008 nemusí být kapaliny s bodem vzplanutí vyšším než 35 °C zařazeny do kategorie 3, jestliže byly získány negativní výsledky v testu podpory hoření L.2, části III, oddílu 32 Příručky zkoušek a kritérií OSN. Při náročnějších podmínkách, například vysoké teplotě nebo tlaku, však toto neplatí, a proto jsou tyto kapaliny zařazeny do této kategorie.

7. 	Dusičnan amonný (5 000 / 10 000): hnojiva schopná samovolného rozkladu
Toto se vztahuje na vícesložková nebo směsná hnojiva na bázi dusičnanu amonného (vícesložková nebo směsná hnojiva obsahující dusičnan amonný s fosforečnanem nebo uhličitanem draselným), která jsou schopna samovolného rozkladu podle zkoušky „Trough Test“ OSN (viz Příručka zkoušek a kriterií OSN, část III, pododdíl 38.2) a u kterých je obsah dusíku z dusičnanu amonného
•	15,75 % (Obsah dusíku z dusičnanu amonného 15,75 % hmotnostních odpovídá 45 % koncentraci dusičnanu amonného.) až 24,5 % (Obsah dusíku z dusičnanu amonného 24,5 % hmotnostních odpovídá 70 % koncentraci dusičnanu amonného.) hmotnostních a které neobsahují více než 0,4 % hořlavých či organických látek celkem nebo splňují požadavky přílohy III-2 nařízení (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech (Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1.),
•	15,75 % hmotnostních nebo méně a hořlavé látky nejsou omezeny.

8. 	Dusičnan amonný (1 250 / 5 000): jakost pro hnojiva
Toto se vztahuje na jednosložková hnojiva na bázi dusičnanu amonného a na vícesložková nebo směsná hnojiva na bázi dusičnanu amonného, která splňují požadavky přílohy III-2 nařízení (ES) č. 2003/2003 a u kterých je obsah dusíku z dusičnanu amonného
•	větší než 24,5 % hmotnostních s výjimkou směsí dusičnanu amonného s dolomitem, vápencem nebo uhličitanem vápenatým o čistotě alespoň 90 %,
•	větší než 15,75 % hmotnostních u směsí dusičnanu amonného a síranu amonného,
•	větší než 28 % (Obsah dusíku z dusičnanu amonného 28 % hmotnostních odpovídá 80% koncentraci dusičnanu amonného.) hmotnostních u směsí dusičnanu amonného s dolomitem, vápencem nebo uhličitanem vápenatým o čistotě alespoň 90 %.

9. 	Dusičnan amonný (350 / 2 500): technický
Toto se vztahuje na dusičnan amonný a směsi s dusičnanem amonným, jejichž obsah dusíku z dusičnanu amonného je:
•	24,5 % až 28 % hmotnostních a které neobsahují více než 0,4 % hořlavých látek,
•	více než 28 % hmotnostních a které neobsahují více než 0,2 % hořlavých látek.

Toto se vztahuje také na vodné roztoky dusičnanu amonného, ve kterých jeho koncentrace přesahuje 80 % hmotnostních.

10. 	Dusičnan amonný (10 / 50): materiál „off-spec“ (blíže neurčený) a hnojiva, která neprojdou zkouškou výbušnosti
Toto se vztahuje na:
•	materiál vyřazený v průběhu výrobního postupu a dusičnan amonný a směsi s dusičnanem amonným, jedno-složková hnojiva na bázi dusičnanu amonného a vícesložková nebo směsná hnojiva na bázi dusičnanu amonného uvedené v poznámkách 8 a 9, které jsou vraceny nebo byly vráceny konečným uživatelem výrobci, do dočasného skladu nebo do zpracovatelského zařízení k přepracování, využití nebo zpracování pro bezpečné použití, protože již nevyhovují požadavkům uvedeným v poznámkách 8 a 9,
•	hnojiva uvedená v první odrážce poznámky 7 a v poznámce 8 k této příloze, která nesplňují požadavky přílohy III-2 nařízení (ES) č. 2003/2003.

11. 	Dusičnan draselný (5 000 / 10 000):
Toto se vztahuje na směsná hnojiva na bázi dusičnanu draselného s dusičnanem draselným ve formě granulí nebo mikrogranulí, která mají stejné nebezpečné vlastnosti jako čistý dusičnan draselný.

12. 	Dusičnan draselný (1 250 / 5 000):
Toto se vztahuje na směsná hnojiva na bázi dusičnanu draselného s dusičnanem draselným v krystalické formě, která mají stejné nebezpečné vlastnosti jako čistý dusičnan draselný.

13. 	Upravený bioplyn
Pro účely provedení tohoto zákona se upravený bioplyn klasifikuje v položce 18 tabulky II, pokud byl zpracován v souladu s platnými normami pro vyčištěný a upravený bioplyn se zaručením stejné kvality, jakou má zemní plyn včetně obsahu metanu, a pokud obsahuje maximálně 1 % kyslíku.

14. 	Polychlorodibenzofurany a polychlorodibenzodioxiny
Množství polychlorodibenzofuranů a polychlorodibenzodioxinů se počítají s použitím následujících faktorů:
WHO 2005 TEF	
2,3,7,8-TCDD	1	2,3,7,8 - TCDF	0,1	
1,2,3,7,8-PeCDD	1	2,3,4,7,8-PeCDF	0,3	
		1,2,3,7,8-PeCDF	0,03	
				
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1			
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1	1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1	
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1	1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1	
		1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1	
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01	2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1	
				
OCDD	0,0003	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01	
		1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01	
				
		OCDF	0,0003	
 (T = tetra, P = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = okta) 
Zdroj – Van den Berg et al: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds

15. 	Pokud tato nebezpečná látka spadá do kategorie P5a hořlavá kapalina nebo P5b hořlavá kapalina, použijí se pro účely tohoto zákona nejnižší kvalifikační množství.

Popis výpočtu návrhu zařazení podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu	
Viz pod tabulkou uvedený postup

	

Minimální množství nebezpečných látek, která jsou určující pro zařazení objektu do skupiny A nebo skupiny B a pro sčítání poměrného množství nebezpečných látek

1.	Nebezpečné látky spadající do kategorií nebezpečnosti uvedených v sloupci 1 tabulky I této přílohy podléhají kvalifikačním množstvím stanoveným v sloupcích 2 a 3.

2.	Nebezpečná látka umístěná v objektu pouze v množství stejném nebo menším než 2 % množství nebezpečné látky uvedené v tabulce I nebo tabulce II nebude pro účely výpočtu celkového umístěného množství nebezpečné látky uvažována, pokud její umístění v objektu je takové, že nemůže působit jako iniciátor závažné havárie nikde na jiném místě objektu.

3.	Pokud nebezpečná látka nebo více nebezpečných látek uvedených v tabulce II náleží také do některé skupiny s vybranou nebezpečnou vlastností uvedené v tabulce I, použije se pro jejich zařazení do skupiny A nebo skupiny B množství uvedené v tabulce II.

4.	Jde-li o nebezpečnou látku, která má více nebezpečných vlastností uvedených v tabulce I, použije se pro její zařazení do skupiny A nebo skupiny B nejnižší množství z množství uvedených u jejích nebezpečných vlastností v tabulce I.

5.	Látky a směsi se klasifikují podle nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění. 	

6.	Uvedená kvalifikační množství se vztahují vždy na jednotlivý objekt provozovatele.

7.	V případě, že je nebezpečná látka umístěna na více místech objektu, provede se součet všech dílčích množství jednoho druhu nebezpečné látky, která jsou v objektu umístěna. Tento součet je výchozím množstvím nebezpečné látky, podle kterého se objekt zařadí do skupiny A nebo B. Pro použití pravidla sčítání se však použijí nejnižší kvalifikační množství pro každou skupinu kategorií v písmenech a), b) a c) odpovídající příslušné kvalifikaci.

8.	Vzorec pro sčítání poměrného množství nebezpečných látek
U objektů, ve kterých není přítomna žádná jednotlivá látka nebo směs v množství přesahujícím nebo rovnajícím se příslušným kvalifikačním množstvím, se používá následující pravidlo pro zjištění, zda se na objekt vztahují povinnosti provozovatele podle tohoto zákona:
        n       qi
N = Σ     --------
        i=1    Qi,
			kde:
				qi = množství nebezpečné látky i umístěné v objektu,
				Qi = příslušné množství nebezpečné látky i uváděné v sloupci 2 (při posuzování objektu 					k zařazení do skupiny A) nebo sloupci 3 (při posuzování objektu k zařazení do 					skupiny B) tabulky I nebo tabulky II,
				n = počet nebezpečných látek,
				N = ukazatel vyjadřující součet poměrů qi ku Qi.

Toto pravidlo se používá při posuzování nebezpečnosti pro zdraví, fyzikální nebezpečnosti a nebezpečnosti pro životní prostředí. Musí se proto použít třikrát:
a)	k sečtení nebezpečných látek uvedených v tabulce I, které spadají do třídy akutní toxicita, kategorii 1, 2 nebo 3 (inhalační cesta expozice) nebo toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice kategorie 1, s nebezpečnými látkami spadajícími do oddílu H tříd H1 až H3;
b)	k sečtení nebezpečných látek uvedených v tabulce I, které jsou výbušniny, hořlavé plyny, hořlavé aerosoly, oxidující plyny, hořlavé kapaliny, samovolně reagující látky a směsi, organické peroxidy, samozápalné kapaliny a tuhé látky, oxidující kapaliny a tuhé látky, s nebezpečnými látkami spadajícími do oddílu P tříd P1 až P8;
c)	k sečtení nebezpečných látek uvedených v tabulce I, které spadají mezi nebezpečné pro vodní prostředí, akutně kategorie 1, chronicky kategorie 1 nebo chronicky kategorie 2, s nebezpečnými látkami spadajícími do oddílu E tříd E1 a E2.

Příslušná ustanovení tohoto zákona se použijí, jestliže kterýkoliv ze součtů získaný pro a), b) nebo c) je větší než nebo roven 1.

Provozovatel zařadí objekt do
a)	skupiny A, jestliže je výsledek N roven nebo je větší než 1, při použití množství Q uvedeného v sloupci 2 tabulky I nebo tabulky II,
b)	skupiny B, jestliže je výsledek N roven nebo je větší než 1, při použití množství Q uvedeného v sloupci 3 tabulky I nebo tabulky II.

9.	Pro účely tohoto zákona se plynem rozumí každá látka, jejíž absolutní tlak par při teplotě 20 st. C se rovná 101,3 kPa nebo je větší, kapalinou rozumí každá látka, která není definována jako plyn a která není pevnou látkou při teplotě 20 st. C a standardním tlaku 101,3 kPa.

10.	V případě, že v sloupci 2 tabulky II není uvedeno kvalifikační množství nebezpečné látky, je pro tuto látku stanovena pouze skupina B.

11.	Se směsmi se zachází stejným způsobem jako s čistými látkami, pokud zůstávají v rámci mezí koncentrace stanovených podle jejich vlastností nařízením (ES) č. 1272/2008 v poznámce 1 nebo jeho posledním přizpůsobením technickému pokroku, pokud není výslovně udáno procento složení nebo jiný popis.

12.	Nebezpečné látky, na které se nevztahuje nařízení (ES) č. 1272/2008, ale přesto jsou nebo by mohly být v objektu přítomny a mají nebo by mohly mít za podmínek existujících v objektu rovnocenné vlastnosti z hlediska potenciálu závažné havárie, včetně odpadu, budou dočasně zařazeny do nejvhodnější kategorie nebo přiřazeny k nejvhodnější jmenovitě uvedené kategorii nebo nebezpečné látce spadající do oblasti působnosti tohoto zákona.

13.	U nebezpečných látek, jejichž vlastnosti vedou k více než jedné klasifikaci, se pro účely tohoto zákona použije nejnižší kvalifikační množství.

Datum

Podpis statutárního orgánu